Как правильно подготовить маломерные суда к хранению в зимний период
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В ближайшие недели в московском регионе закроется навигация для маломерных судов. Обычно это происходит в середине ноября, или в связи с аномальным похолоданием, когда корка льда на водоемах достигает 2-3 см.
Когда навигация закончится, владельцы должны будут провести техническое обслуживание своих плавательных средств и разместить их на хранение.
О правилах подготовки и хранения маломерных судов в зимний период нам рассказал начальник Центра ГИМС Владимир Черепков: «Прежде всего, необходимо выполнить требования изготовителей моторного судна и двигателя, указанные в руководстве пользователя. С подъёмом судна лучше не затягивать, производить его необходимо при положительной температуре воздуха».
Так же Владимир Черепков напомнил правила подготовки судна к хранению в зимний период. Он рассказал о том, что:
- необходимо подготовить место для хранения судна: гараж, ангар, навес, открытую площадку;
- очистить подводную часть от водной живности и растительности, при необходимости произвести восстановление покрытия;
- удалить всю воду из судна: баки, балласт, цистерны и прочие;
- укрыть лодку тентом для хранения.
Особое внимание Владимир Черепков посоветовал обратить на консервацию двигателя. Он напомнил, что необходимо промыть систему охлаждения специальным составом, проверить масло в двигателе и редукторе, при необходимости заменить его, шприцевать и смазать подвижные части, снять гребной винт. Масла и смазки автомобилей использовать не рекомендуется, так как они не рассчитаны на условия эксплуатации в воде.
Помните! Правильная подготовка и хранение маломерного судна зимой позволит вовремя отрыть навигацию и увеличит срок его эксплуатации.
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